{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[2,1,2,2],[4,1,4,2],[6,0,6,6],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中韩迎宾苑A栋提升改造项目地毯采购及伴随服务项目报价单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","参考图片","计量\n单位","暂定工程量","综合单价","合价","甲方推荐品牌","投标单位报价品牌","备注"]
[null,"休息室",{"$nulls":3},"",0,0,null,null,0]
["1","地毯楼地面","1、地面清理；                            2、局部不平整处做2mm自流平找平；                           3、10mm厚海绵衬垫\n4、面层材料品种、规格、颜色:结构：机织阿克明斯特，10mm厚CA-01艺术地毯（羊毛占比达80%），羊毛混纺，绒重不下于1200g，地毯7*10*10mm；                    5、 静电抑制类型:含有导电纤维，永久抗静电                     6、燃烧等级B1级及以上             7、地毯幅宽：按现场尺寸定做\n8、胶料：知名环保EVA胶水\n9、染料：知名环保染料            10、其他：抗菌、防霉、防虫蛀",null,"m2",32.93,null,null,"海马、开利、华德、山花",null,0]
[null,"宴会厅",{"$nulls":3},"",null,0,null,null,0]
["2","地毯楼地面","1、地面清理；                            2、局部不平整处做2mm自流平找平；                            3、10mm厚海绵衬垫\n4、面层材料品种、规格、颜色:结构：机织阿克明斯特，10mm厚CA-01艺术地毯（羊毛占比达80%），羊毛混纺，绒重不小于1200g，地毯7*10*10mm                              5、 静电抑制类型:含有导电纤维，永久抗静电                     6、燃烧等级B1级及以上             7、地毯幅宽：按现场尺寸定做\n8、胶料：知名环保EVA胶水\n9、染料：知名环保染料            10、其他：抗菌、防霉、防虫蛀",null,"m2",558.17,null,null,"海马、开利、华德、山花",null,0]
["合    计",{"$nulls":9},0]
["注：1、本项目采用“全费用综合单价”合同，合同实施过程中综合单价不作调整（除设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整外）。\n2、投标报价应包含本询价文件中的全部内容所需的所有费用，包括投标人为完成询价文件（含货物清单）确定的询价范围内的所有工作内容，进行货物的采购、供应、运输、检测、验收、交货（卸货至指定地点并承担卸货费）、安装等服务工作而涵盖的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物价格、包装费、运输费、卸货费、安装、质保（质保期2年）、售前售后服务费、相关资料费、管理费、利润、规费、税金（增值税）【投标报价时统一按13%(附加税按相关规定执行)计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费等一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，询价人不另行增加费用。"]
[{"$nulls":7},"报价单位（盖公章）："]
[]
[{"$nulls":7},"日   期："]